	序号
	参数要求

	1
	探头频率范围
	12-5 MHz

	2
	晶阵数
	256

	3
	扫查面宽度
	50mm

	4
	最小穿透深度
	3.5cm

	5
	探头要求原厂全新，生产日期为近6个月的产品，质保一年；

	6
	探头技术性能标准，应保证达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求；

	7
	探头是符合设备机型的合格配件，无任何缺陷隐患，并对设备进行调试、校准。如果发现探头是翻新产品或假冒伪劣产品，我院有权取消成交人的成交资格。

	公司名称（公章）：

	联系人：

	联系电话：

	我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。
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